Odpowiedzi i wyjaśnienia dla Oferentów:

1. W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 ww. ustawy oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzględnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 150 ust. 6. `

**Odp.**

**Zamawiający nie przewiduje okresu realizacji zamówienia na okres dłuższy niż rok.**

2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji (ath) przedmiarów robót, co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowywania wyceny w/w zadania.

**Odp.**

**Zamawiający umieszcza na stronie internetowej wersję edytowalną przedmiarów robót.**

3. Czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 151.a ustawy.

**Odp.**

**Zamawiający nie udziela zaliczek i nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.**

4. Z uwagi na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych Wykonawcy już na etapie przed rozpoczęciem realizacji oraz na jej wstępie ( koszty gwarancji ubezpieczeniowych, koszt zakupu materiałów i urządzeń, koszty realizacji usług przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, które zobowiązani jesteśmy uregulować przed otrzymaniem środków od inwestora ), prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku?

**Odp.**

**TAK. Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę polisę OC, która zawierana jest na okresy roczne i która będzie przedłużana z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu zakończenia realizacji zamówienia.

**Odp.**

**Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę polisę OC, która zawierana jest na okresy roczne i która będzie przedłużana z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu zakończenia realizacji zamówienia.**

6. Jakiej średnicy ma być studnia odwadniająco-napowietrzająca? W PT na rys. jest 1200mm, a w przedmiarze 1000mm.

**Odp.**

**Średnica studni napowietrzająco-odpowietrzającej zgodnie z projektem technicznym 1200 mm.**

7. Proszę o przekazanie rysunku studni odwadniającej lub chociaż opisanie jej wyposażenia.

**Odp.**

**Na rurociągu tłocznym zaprojektowano jedną studnię napowietrzająco-odpowietrzającą i jedną studnię czyszczakową. Wg projektu budowlanego te dwie studnie mają średnicę 1200 mm i takie należy przyjąć do wyceny oferty. Rysunek studni czyszczakowej w załączeniu.**

8. Jakie typu mają być pompy w przepompowni PS2. Na rysunku w PT podano TWRX/102/2-6-220-S-W1 , a w STWiORB raz takie jak w PT i w opisie doboru przepompowni TQRH/81-1-210-S-W1.

**Odp.**

**Dla przepompowni PS2 przewidziane są pompy typu TWRX/102/2-6-220-S-W1**

9. Jaki agregat prądotwórczy o mocy 30kW przyjąć do wyceny: stacjonarny czy przewoźny, obudowa zwykła czy wyciszona?

**Odp.**

**Do wyceny należy przyjąć agregat przewoźny z obudową wyciszoną.**

10. Jakiej średnicy mają być studnie tworzywowe na przyłączach kanalizacji sanitarnej (65 kpl.), czy średnicy 315 i 600mm jak to opisano w STWiORB , czy 1000mm jak to ujęto w przedmiarze?

**Odp.**

**Należy zastosować studnie przyłączeniowe z PE 315 mm ( poz.19 przedmiaru)**

11.Czy rurociąg tłoczny PE125 ma być zgrzewany elektrooporowo, czy może być doczołowy?

**Zamawiający dopuszcza**  **zgrzewanie rurociągu PE 125 mm metodą elektrooporową i metodą doczołową, zgodnie z obowiązującymi normami.**

Rozdrażew. dnia 23.10.2020

Sekretarz Gminy

 /-/ Barbara Biesiada